|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **Función** | **Simbología** | **Foto del componente real** |
| PLC Simatic S71200 | Controlador lógico programable que se utiliza en automatización para controlar y supervisar procesos. |  |  |
| Sensor inductivo | Dispositivo que se emplea para detectar la presencia o proximidad de metal. |  |  |
| Lámpara | Dispositivos de señalización luminosa. Pueden indicar el estado del sistema, fallos y alarmas. |  |  |
| Bobina (Relevador) | Cierran o abren circuitos de potencia. Esto lo realizan mediante una bobina que al energizarse crea un campo magnético que activa un interruptor. |  |  |
| Motor monofásico | Máquina rotativa que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. |  |  |